	Rua Pe. Cornélio Knubler, 255 – Centro – Emilianópolis/SP – CEP 19350-001.

	Fone: (18) 3994-1165. E-mail: compras@emilianopolis.sp.gov.br

	REMETENTE: MUNICIPIO DE EMILINÓPOLIS

	DEPARTAMENTO: COMPRAS

	NÚMERO DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 05



PROPOSTA
              
O município de Emilianópolis vem solicitar a esta empresa o proposta para o conserto e manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3C, pertencente à frota municipal deste município, conforme itens e serviços discriminados no anexo I desta solicitação. 

1 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
1.1. A validade do(s) preços é de _________ dias (mínimo 30 dias) corridos a contar da data do recebimento desta proposta.

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: ___________________________________________________
Nome Fantasia: _____________________________________	
CNPJ: __________________________________________
Endereço: _____________________________________
CEP:___________________ Cidade: ________________
Fone: _______________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Local e data: __________________________________________________

Assinatura do responsável
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ANEXO I

	PEÇAS
	DESCRIÇÃO
	QTD
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	00-0049
	COLETOR DE ESCAPE
	1
	
	

	00-3401
	CAMISA DO MOTOR
	4
	
	

	00-3409
	BUCHA DO COMANDO
	1
	
	

	00-3415
	PISTÃO DO MOTOR
	4
	
	

	00-3429
	RETENTOR DIANTEIRO DO VIR.
	1
	
	

	00-3438
	KIT BRONZINA DO MANCAL
	1
	
	

	00-3449
	BUCHA BIELA
	4
	
	

	00-3466
	SEDE ESCAPE
	4
	
	

	00-3467
	SEDE ADMISSÃO
	4
	
	

	00-3471
	RETENTOR DE HASTE VÁLVULA
	8
	
	

	00-3492
	RETENTOR TRASEIRO DO VIR.
	1
	
	

	00-3513
	FILTRO DO OLEO MOTOR
	1
	
	

	00-3520
	MANGUEIRA DO TROCADOR DE CALOR
	1
	
	

	00-3524
	ABRACADEIRA
	4
	
	

	00-3541
	PARAFUSO
	4
	
	

	00-3542
	PRISIONEIRO
	2
	
	

	00-3544
	PORCA
	6
	
	

	00-3558
	PORCA
	4
	
	

	00-3570
	ARRUELA DE VEDAÇÃO
	20
	
	

	00-3575
	ARRUELA DE VEDAÇÃO
	20
	
	

	00-3577
	ARRUELA DE VEDACAO
	20
	
	

	00-3591
	ANEL VEDADOR DO INJ
	4
	
	

	00-3600
	CORREIA DO MOTOR
	1
	
	

	00-3611
	BOMBA D'ÁGUA
	1
	
	

	00-3659
	KIT ARRUELA DE ENCOSTO
	1
	
	

	00-3665
	KIT BRONZINA BIELA
	1
	
	

	00-3673
	SUSPIRO DO MOTOR
	1
	
	

	00-7791
	JOGO DE JUNTA COMPLETO MOTOR
	1
	
	

	00-3698
	TAMPA DE OLEO DO MOTOR
	1
	
	

	00-3703
	BOMBA DE OLEO DO MOTOR
	1
	
	

	00-3709
	VALVULA DE ADMISSAO
	4
	
	

	00-3710
	VALVULA DE ESCAPE
	4
	
	

	00-3719
	TUCHO DO MOTOR
	8
	
	

	00-3732
	MANGUEIRA FILTRO DE ÓLEO
	1
	
	

	00-3738
	PARAFUSO
	4
	
	

	00-0064
	KIT GUIA DE VALVULAS
	16
	
	

	00-2069
	RETENTOR TAMPA DE VÁLVULA
	4
	
	

	00-3138
	COXIM DO MOTOR
	2
	
	

	00-0800
	BOMBA ALIMENTADORA COMB.
	1
	
	

	00-6035
	PARAFUSO
	10
	
	

	00-6036
	ARRUELA DE VEDACAO
	10
	
	

	00-5587
	FILTRO DE COMBUSTIVEL
	1
	
	

	00-5682
	FILTRO DE AR EXTERNO
	1
	
	

	00-5683
	FILTRO DE AR INTERNO
	1
	
	

	00-5915
	FILTRO SEPARADOR D'AGUA
	1
	
	

	00-0175
	JUNTA VALVULA TRANSMISSAO
	1
	
	

	00-0142
	PRISIONEIRO
	4
	
	

	00-0226
	RETENTOR BOMBA DO TORQUE
	1
	
	

	00-7965
	KIT PARAFUSO DO MOTOR
	1
	
	

	01-324
	COLA TRAVANTE
	1
	
	

	00-6074
	COLA BRANCA PARA JUNTA
	1
	
	

	00-0098
	SILICONE PRETO
	2
	
	

	00-4896
	TINTA PRETA
	1
	
	

	00-9945
	THINNER 5 LTS.
	1
	
	

	00-8700
	HORIMETRO
	1
	
	

	00-0184
	CHAVE DE PARTIDA
	1
	
	

	00-7139
	ANEL EXCENTRICO
	1
	
	

	00-6801
	BICO INJETOR JCB 3C
	4
	
	

	00-9050
	CABECOTE HIDRAULICO
	1
	
	

	00-7123
	EIXO DO ACEL BOMBA
	1
	
	

	00-2080
	GUARDA PO
	4
	
	

	00-1000
	KIT DE ARRUELAS
	1
	
	

	00-9059
	REPARO DA BOMBA
	1
	
	

	00-7135
	KIT LUVA E PISTAO
	1
	
	

	00-7139
	KIT PALHETA DE AÇO
	1
	
	

	00-7169
	PLACA ADAPTADORA
	4
	
	

	00-7182
	VÁLVULA DOSIFICADORA
	1
	
	




	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO
ESTRUTURAL E DIMENSIONAL DO MOTOR, INCLUINDO FACEAMENTO DA SUPERFÍCIE DO BLOCO E CABEÇOTE PARA ELIMINAÇÃO DE EMPENOS, ENCAMISAMENTO COM BRUNIMENTO DE CILINDROS NA MEDIDA EXATA, MANDRILHAMENTO DA LINHA DE MANCAL E DAS BUCHAS DE BIELA PARA ALINHAMENTO E AJUSTE PERFEITO DE BRONZINAS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO POR BANHO QUÍMICO EM TODAS AS GALERIAS DO BLOCO.
	
	
	

	SERVIÇO DE MONTAGEM TÉCNICA DE CABEÇOTE COM RETÍFICA DE SEDES, USINAGEM E MICROACABAMENTO/POLIMENTO DOS EIXOS VIRABREQUIM E COMANDO, ALINHAMENTO DE BIELAS E USINAGEM PARA AJUSTE DE ALTURA DA CABEÇA DOS PISTÕES.
	
	
	

	SERVIÇO, SUBSTITUIR BUCHAS DI COMANDO E FAZER TROCA DAS GUIAS E SEDES
	
	
	

	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO TÉCNICA, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO CONVERSOR DO TORQUE DA TRANSMISSÃO E A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE FIXAÇÕES ATRAVÉS DO ENCAMISAMENTO DE ROSCAS DANIFICADAS NA CARCAÇA DA CAIXA SECA E NA TAMPA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
	
	
	

	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÕES DA CHAVE DE PARTIDA E O HORIMETRO, COM RECUPERAÇÃO DOS CHICOTES.
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